Strålingsbalance Feltarbejde
Måling af aktuel strålingsbalance

I. Udstyr og fremgangsmåde

Udstyr:
1. Pyranometer, der måler energien pr kvadratmeter af den kortbølgede varmestråling.
2. IR-termometer, der måler temperaturen og dermed energien af den langbølgede varmestråling.
3. Et almindeligt termometer til bestemmelse af luftens temperatur.
 
Udførelse:
1. Vælg et sted til at lave bestemmelsen af strålingsbalancen. Vælg to forskellige typer af overflader til at bestemme strålingsbalancen over. – Hvis der er tid til det, laves målingerne to gange i løbet af dagen.

2. Mål med et almindeligt termometer luftens temperatur i skyggen. Noter resultatet under punkt 2 i resultatskemaet. Observer og lav også en kort beskrivelse af vejret og af jordens overflademateriale (tag gerne nogle billeder).

3. Mål med pyranometeret den kortbølgede indstråling. Placer pyranometeret på jorden og sørg for at det står vandret. Resultatet noteres under punkt 3 (i den gule kasse).

4. Mål med pyranometeret den kortbølgede refleksion (albedoen) fra jordoverfladen. Vend forsigtigt pyranometeret mod jordoverfladen i ca. hovedhøjde og noter resultatet under punkt 4. (i den gule kasse)   

5. Bestem nu med IR-termometeret den langbølgede indstråling. Dette gøres ved at rette IR-termometeret mod atmosfæren. – Når der måles opad, skal der så vidt muligt være frit udsyn mod himmelen. Dvs. at der ikke skal være forstyrrende træer eller bygninger over termometeret. Hvis der er spredte skyer, kan der tages gennemsnit af flere målinger. Notér resultatet under punkt 5 i resultatskemaet (i den røde kasse). 

IR-temperaturen omregnes ved hjælp af IR-temp. diagram til intensitet (figur 1). Resultatet noteres under punkt 5 i resultatskemaet.

6. Bestem nu med IR-termometeret den langbølgede udstråling fra jordoverfladen. Dette gøres ved at rette IR-termometeret mod jorden i ca. 1½ meters højde. Noter resultatet under punkt 6 i resultatskemaer (i den røde kasse)
IR-temperaturen omregnes ved hjælp af IR-temp. diagram til Intensitet (figur 1). Resultatet noteres under punkt 6 i resultatskemaet 

7. Beregn nu i resultatskemaet den samlede indstråling og den samlede udstråling samt den aktuelle strålingsbalance ved jordoverfladen.




II. Resultater:
	
	
	Tidspunkt 1

	Punkt fra fremgangsmåde-
afsnittet
	Angiv stedet, hvor målingen foretages
	

	2
	Tidspunkt, 
dato og klokkeslæt
	

	2
	Vejr / Temperatur
Skyet / skyfrit
blæsende / stille
	

	2
	Overflademateriale 
	

	
	Indstråling til jordoverfladen: ↓
	
	
	
	
	
	
	

	
	Enheder
	oC
	W/m2

	3
	Solens lysindstråling (kortbølget) til jordoverfladen.
Måles med pyranometer.
	
	(måles)



	5
	+ atmosfærens langbølgede indstråling til jordoverfladen. Bestemmes med IR-termometer og omregnes vha. graf
	oC
(måles)


	(beregnes)

	
	Samlet indstråling til jordoverfladen (W/m2)
	
	

	             
	Udstråling fra jordoverfladen:↑
	
	

	
	Enheder
	oC
	W/m2

	4
	Jordoverfladens refleksion af sollys. (kortbølget refleksion)
Måles med pyranometer.
	
	(måles)



	6
	+ jordoverfladens langbølgede udstråling til atmosfæren. Bestemmes med IR-termometer og omregnes vha. graf
	oC
(måles)


	(beregnes)

	
	Samlet udstråling fra jordoverfladen (W/m2)
	
	

	
	Aktuel strålingsbalance:↑↓
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Aktuel strålingsbalance for jordoverfladen (W/m 2).
Samlet indstråling minus samlet udstråling for jordoverfladen.
	
	




Figur 1
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Temperaturens betydning for stralingsintensiteten
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